DOPOLNJENA DOKUMENTACIJA – IZMERE OKENJSKIH STEKEL IN OKENSKIH OKVIRJEV

Pri posredovanju podatkov za površino okenskih stekel in dolžino okenskih okvirjev so bili navedeni napačni podatki.

Pravilni podatki so:

1. objekti na lokaciji Jamova cesta 39 v Ljubljani
	* skupna površina okenskih stekel je 6.100 m2 od tega je 480 m2 na višini do 11,5 m
	* skupna dolžina okenskih okvirjev je 24.070 m1 od tega 810 m1 na višini do 11,5 m
2. objekti na lokaciji Reaktorskega centra v Beričevem
	* skupna površina okenskih stekel je 2.470 m2 od tega je 404 m2 na višini do 6 m
	* skupna dolžina okenskih okvirjev je 8.100 m1 od tega 998 m1 na višini do 6 m.

Vse podane površine okenskih stekel in dolžine okenskih okvirjev so štete dvojno (obojestransko čiščenje okenskih stekel in okenskih okvirjev).